钢丝圈隔板技术要求

以下是柳州钢丝圈隔层的技术要求。

1、厚度±0.5mm。

2、隔层必须两片完全贴合无缝隙，公差范围±0.5mm。

3、零件采用优质工程塑料加工，使用寿命要求达到1年以上。

4、零件根据提供图纸进行加工，保证φ356和4×φ5.8（均布）尺寸。

5、主色采用黄色安全色。