玲珑英诚医院计算机类硬件设备采购项目

招标文件

项目编号：YTYCYY0715
          ZYYCYY0715
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司

山东玲珑英诚医院有限公司

2026年7月

投标邀请函
[image: image1.jpg]


：
玲珑英诚医院计算机类硬件设备采购项目招标，邀请你方参加投标。本次招标分为两个包，具体如下：

包一：烟台玲珑英诚医院计算机类硬件设备采购项目

包二：招远玲珑英诚医院计算机类硬件设备采购项目

一、招标内容：

包一：烟台玲珑英诚医院计算机类硬件设备采购项目

1、招标人名称：英诚（烟台）健康医疗发展有限公司

2、招标机构名称：玲珑集团有限公司

3、项目名称：烟台玲珑英诚医院计算机类硬件设备采购项目

4、项目编号：YTYCYY0715
5、项目说明：

烟台玲珑英诚医院由玲珑集团投资建设，下属英诚（烟台）健康医疗发展有限公司，负责该项目筹建和管理工作。医院拟围绕医疗、康复和养老三大主题进行整体化设计。医疗综合医院补足区内医疗技术和服务短板，以领先的专科技术让老百姓真正实现大病不出市，以强劲的综合诊疗实力为老百姓提供“效果更佳、费用更低、质量更优”的服务。康复医院引领区域康复医疗服务的发展，以多学科团队的诊疗模式和与生活情境相连的个性化康复方案打破社会对康复的传统认知，让老百姓真切的体验到康复的价值。医养中心聚焦康乐主题，通过绿色医疗通道、优质康复资源和品质生活配套的融合，为每一位老年人打造安心、顺心、舒心的快乐幸福生活。
烟台玲珑英诚医院一期工程地下两层，地下建筑面积7.35万平方米；地上部分门诊楼3层、医技楼4层、住院楼11层（2栋）、康复楼15层，建筑面积约11万平方米。
建设地点：烟台经济技术开发区深圳大街15号

招标范围：详见项目技术和商务要求。

质量保期：按照每一标段的具体要求
计划工期：均为 10日历天。
质量要求：合格。

6、投标保证金：

投标保证金：￥30000.00元
投标单位基本账户转账汇款，投标保证金缴纳截止时间开标时间前5日（120小时）
名称：英诚（烟台）健康医疗发展有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行

账号：1606020809200565956

备注：烟台玲珑英诚医院计算机类硬件设备项目投标保证金
包二：招远玲珑英诚医院计算机类硬件设备采购项目

1、招标人名称：山东玲珑英诚医院有限公司

2、招标机构名称：玲珑集团有限公司

3、项目名称：招远玲珑英诚医院计算机类硬件设备采购项目

项目编号：ZYYCYY0715
项目说明：

玲珑英诚医院是山东省民营三级综合医院，2014年8月2日正式开诊，由玲珑集团全额投资兴建，采取统一规划、分步实施的发展模式，整体建筑面积37万平方米。医院总投资19.67亿，规划床位1632张。目前共有职工769人，其中中高级职称占比超40%，本科及以上学历占比85%。医院高度重视中青年骨干和学科带头人的培养，将其作为全院的首要任务，有组织、有计划地派送医疗、医技、护理及管理人员前往齐鲁医院、省立医院、山东大学齐鲁第二医院等知名医疗机构进行深入的进修和培训。同时，搭建校院融合共创学术交流平台、山东省健康医疗大数据科技创新应用平台协作中心，提升科研能力，赋能医院发展。

医院拥有飞利浦DSA、飞利浦3.0核磁共振、GE超导磁共振、西门子双源CT、奥林巴斯内镜、飞利浦双板DR、科医人钬激光等先进设备，其中百万元以上设备30余台。年门诊量近31万人次、出院量1.8万余人次、开展各类手术4900余例。

建设地点：招远市河东路568号
招标范围：详见项目技术和商务要求。

质量保期：按照每一标段的具体要求
计划工期：均为 10日历天。

质量要求：合格。

投标保证金：

投标保证金：￥14000.00元
投标单位基本账户转账汇款，投标保证金缴纳截止时间开标时间前5日（120小时）
名称：山东玲珑英诚医院有限公司

开户行：中国银行招远罗峰路支行
账号：227309821454
备注：招远玲珑英诚医院计算机类硬件设备项目投标保证金
二、投标人资格要求

1.投标单位必须具备独立法人或事业法人资格。

2.具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。

3.供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
4.具有良好的社会信誉，在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）查询无失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的记录。

5.投标人授权的委托代理人应具有投标人单位为其缴纳社会养老保险的证明。

6.拟供的服务必须符合现行国家有关标准、法规和产业及行业标准；

7.本项目不接受联合体投标，投标方可以为设备代理商/设备厂家/授权单位/具有资质总承包单位等。

三、招标文件的获取

1.时间：2026年 08 月 06  日
2.方式：电子版招标文件通过邮箱发送。

3.招标人联系方式：魏永双18705353576


四、递交投标文件时间及地点

1.时间：2026年08 月 17 日  09时 00 分前（北京时间）
2.地点：快递至山东省烟台招远市河东路568号英诚医院行政楼
3.收件人：魏永双18705353576

五、开标

1.时间：2026年 08 月 17日 09 时00分（北京时间）
2.投标人不出席开标会议。


投标人须知
前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	招标人
	见投标邀请函

	1.1.2
	招标机构
	玲珑集团有限公司

	1.1.3
	项目名称
	见投标邀请函

	1.1.4
	项目建设规模
	见投标邀请函

	1.1.5
	建设地点
	见投标邀请函

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金。

	1.2.2
	出资比例
	100%。

	1.3.1
	招标范围
	详见项目技术和商务要求。

	1.3.2
	计划工期
	10日历天

	1.3.3
	质量要求
	见招标要求

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	见投标邀请函

	1.4.2
	联合体投标
	不接受

	1.5.1
	踏勘现场
	不组织，由投标单位自行踏勘

	1.6.1
	投标技术交流会
	不单独组织

	1.6.2
	投标人提出问题的截止时间
	应于投标截止时间2日前提出

	1.6.3
	招标人书面澄清的时间
	投标人书面提出问题3日内

	1.7.1
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	无

	2.1.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	自收到异议之日起3日内

	2.1.2
	投标截止时间
	见投标邀请函

	2.1.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后5小时内

	2.2.1
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后5小时内

	3.1.1
	投标有效期
	180天

	3.2.1
	投标保证金
	见投标邀请函

	3.2.2
	投标保证金退还
	1.
定标后10日内退未中标单位投标保证金；

2.
中标方投标保证金转为履约保证金，合同签订后可申请退还。

	3.3.2
	财务状况
	近三年（不作为资格要求）

	3.3.3
	类似业绩
	见评标办法

	3.4.1
	签字和（或）盖章要求
	投标文件封面和密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人签字或盖章。

	3.4.2
	投标文件份数
	投标文件一正四副，可采用双面打印。随纸质文件一同提交含有所有投标文件的电子版（word+pdf+excel）一份，载体为U盘。

	3.4.3
	装订和包装要求
	商务部分（不含报价）、技术部分胶装；报价一览表和报价清单文件订装单独密封包装。如果技术部分、商务部分中包含报价内容的，作为废标处理。

	4.1.1
	封套上写明
	有限公司：

*项目投标文件在*年*月*日*时*分前不得开启（时间同投标邀请函中开标时间）

	4.2.1
	递交投标文件地点
	见投标邀请函

	4.2.2
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间
	同投标截止时间

	5.2
	开标程序
	技术标评标→确定入围单位并排序→价格评审

	6.1
	承包方式：投标方做好设备安装调试工作。 

	6.2
	包一：电汇，到货验收后次月付全款，质保期一年；

包二：商业承兑，到货验收后次月付全款，质保期一年；

	6.3
	中标人要对施工档案进行装订、整理，档案标准应符合档案管理有关规定的要求，验收后提交所有设备资料提交甲方，否则甲方不予拨付项目余款。

	6.4
	投标人中标后不得将项目转包。项目经理、主要管理和技术人员需提供缴纳社保证明，未经甲方代表同意，不得随意更换，否则将按违约处理。

	6.5知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	6.6同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	6.7解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

投标人承诺：本项目不存在挂靠、借用资质超资质等级承揽工程行为，无违法分包行为，项目部所有管理人员均为本公司员工。若后期发包人发现承包人存在以上行为，可单方面解除合同，并处合同总价5%的违约金，同时给发包人造成的损失由承包人承担。


招标内容及要求

技术参数及要求

包一：烟台医院
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	设备
	预计采购数量
	单位
	配置要求
	品牌范围

	1
	一体机电脑
	85
	台
	★1.处理器：≥四核八线程，主频≥2.5GHz，且处理器综合性能不低于Intel Core i5-1235U或AMD同等性能处理器；
★2.内存：≥8GB DDR4 3200MHz ，可扩展至≥16GB；
★3.存储：≥256GB SSD固态硬盘（NVMe协议）；
4.显卡：集成显卡，显存共享≥2GB，支持4K@60Hz输出及双屏显示；
★5.屏幕尺寸：≥23.8英寸LED背光IPS面板，宽屏16:9；
6.分辨率：≥1920×1080；
7.有线网络：千兆以太网接口≥1个，支持PXE网络启动；
8.无线网络：内置双频Wi-Fi，支持2.4GHz/5GHz，符合802.11ac及以上标准；
9.蓝牙：支持蓝牙≥5.0；
10.USB接口：USB 3.0≥2个，USB 2.0≥2个；
11.视频输出：HDMI或DP接口≥1个，支持外接扩展显示；
12.音频：内置双扬声器≥2W，内置麦克风；
13.散热设计：静音散热，运行噪音≤30dB；
14.操作系统：预装正版Windows 11专业版操作系统；
15.摄像头：内置高清摄像头≥200万像素，支持物理防窥开关；
16.能效认证：达到国家能效等级1级，节能环保。
	联想、戴尔、惠普

	2
	高配一体机
	2
	台
	★1.处理器：≥四核八线程，主频≥2.5GHz，且处理器综合性能不低于Intel Core i5-1235U或AMD同等性能处理器；
★2.内存：≥8GB DDR4 3200MHz ，可扩展至≥16GB；
★3.存储：≥256GB SSD固态硬盘（NVMe协议）；
4.显卡：集成显卡，显存共享≥2GB，支持4K@60Hz输出及双屏显示；
★5.屏幕尺寸：≥27英寸LED背光IPS面板；
6.分辨率：≥1920×1080；
7.有线网络：千兆以太网接口≥1个，支持PXE网络启动；
8.无线网络：内置双频Wi-Fi，支持2.4GHz/5GHz，符合802.11ac及以上标准；
9.蓝牙：支持蓝牙≥5.0；
10.USB接口：USB 3.0≥2个，USB 2.0≥2个；
11.视频输出：HDMI或DP接口≥1个，支持外接扩展显示；
12.音频：内置双扬声器≥2W，内置麦克风；
13.散热设计：静音散热，运行噪音≤30dB；
14.操作系统：预装正版Windows 11专业版操作系统；
15.摄像头：内置高清摄像头≥200万像素，支持物理防窥开关；
16.能效认证：达到国家能效等级1级，节能环保。
	联想、戴尔、惠普

	3
	标配台式机电脑
	40
	台
	★1.处理器：≥六核十二线程，主频≥3.0GHz，且综合性能不低于Intel Core i5-13400或AMD同等性能处理器；
★2.内存：≥8GB DDR4 3200MHz，可扩展至≥16GB；
★3.存储：≥256GB SSD固态硬盘（NVMe协议）+ ≥1TB机械硬盘；
4.显卡：集成显卡，显存共享≥2GB，支持4K@60Hz输出及双屏显示；
★5.显示器：≥23.8英寸IPS面板，分辨率≥1920×1080；
6.有线网络：千兆以太网接口≥1个，支持PXE网络启动；
7.USB接口：USB 3.0≥4个，USB 2.0≥2个；
8.视频输出：HDMI+DP接口≥2个，支持外接扩展显示；
9.音频：内置扬声器接口，支持外接音频设备；
10.机箱：小型化设计，卧立两用，静音散热，运行噪音≤35dB；
11.操作系统：预装正版Windows 11专业版操作系统；
12.能效认证：达到国家能效等级1级，节能环保
	联想、戴尔、惠普

	4
	高配台式机电脑
	2
	台
	1.处理器：≥八核十六线程，主频≥3.2GHz，且综合性能不低于Intel Core i7-13700或AMD同等性能处理器；
2.内存：≥16GB DDR4，可扩展至≥64GB；
3.存储：≥512GB SSD固态硬盘（NVMe协议）+ ≥2TB机械硬盘；
4.显卡：独立显卡，显存≥8GB，支持多屏显示及4K输出，满足高清影像处理需求；
5.显示器：≥27英寸IPS面板，分辨率≥2560×1440；
6.有线网络：千兆以太网接口≥1个，支持PXE网络启动；
7.USB接口：USB 3.0≥6个，USB 2.0≥2个；
8.视频输出：HDMI+DP接口≥2个，支持4K输出；
9.音频：内置高保真音频接口，支持外接音频设备；
10.电源：≥500W稳定电源，通过80PLUS认证；
11.机箱：中型塔式机箱，静音散热设计，运行噪音≤35dB，可扩展性强；
12.能效认证：达到国家能效等级1级，节能环保
13.预装正版Windows 11专业版操作系统；
	联想、戴尔、惠普

	5
	平板电脑
	5
	台
	1.处理器：≥八核，主频≥2.2GHz，且综合性能不低于高通骁龙778G或同等性能处理器；
2.内存：≥8GB；
3.存储：≥128GB ；
4.屏幕尺寸：≥10.1英寸IPS电容触控屏，宽屏16:10或16:9；
5.分辨率：≥1920×1200，亮度≥400cd/m²；
6.触控功能：支持10点触控，便于医护签名及批注；
7.电池续航：内置锂电池，容量≥8000mAh，连续工作时间≥10小时，支持快充（≤3小时充满）；
8.网络连接：内置双频Wi-Fi，支持802.11ac及以上标准；蓝牙≥5.0；可选配4G/5G全网通模块；
9.摄像头：前置≥500万像素，后置≥1300万像素，支持自动对焦，满足扫码核对及视频查房需求；
10.防护等级：整机达到≥IP65防护等级，防尘防水；可经受多次从1.0米到水泥地面的跌落；
11.外壳材质：医疗级抗菌材料，表面可耐受酒精、含氯消毒剂、洗必泰等医院常用消毒剂擦拭消毒，无腐蚀性；
12.重量：≤600g（含电池）；
13.音频：内置立体声扬声器≥2W，内置麦克风，支持降噪；
14.操作系统：预装Android 12及以上系统；
15.系统安全：支持指纹识别或人脸识别。
	华为、荣耀、小米

	6
	笔记本
	2
	台
	1.处理器：≥四核八线程，主频≥2.0GHz，且综合性能不低于Intel Core i5-1235U或AMD同等性能处理器；
2.内存：≥16GB DDR4 3200MHz；
3.存储：≥512GB SSD固态硬盘（NVMe协议）；
4.屏幕：≥14英寸LED背光IPS面板，分辨率≥1920×1080；
5.重量：≤2kg（含电池），便于携带移动办公；
6.电池：内置锂电池，容量≥56Wh，续航时间≥8小时，支持快充；
7.有线网络：千兆以太网接口≥1个；
8.无线网络：内置双频Wi-Fi，支持802.11ac及以上标准；
9.蓝牙：支持蓝牙≥5.1；
10.USB接口：USB 3.0≥2个，USB-C接口≥1个（支持充电/数据传输/视频输出）；
11.视频输出：HDMI或USB-C转接DP≥1个，支持外接扩展显示；
12.音频：内置立体声扬声器≥2W，内置阵列麦克风，支持降噪；
13.摄像头：内置高清摄像头≥200万像素，支持物理防窥开关，支持视频会议及远程会诊；
14.操作系统：预装正版Windows 11专业版操作系统；
15.能效认证：达到国家能效等级1级；
	联想、戴尔、惠普

	7
	激光打印机
	10
	台
	1.打印技术：黑白激光打印；
★2.打印速度：≥30页/分钟（A4）；
3.首页输出时间：≤8.5秒；
4.打印分辨率：≥1200×1200dpi；
5.月打印负荷：≥50000页；
6.进纸盒容量：≥250页标准纸盒，支持多规格纸张（A4/A5/Letter等）；
7.出纸盒容量：≥150页；
8.接口：千兆以太网接口≥1个，支持网络打印；
9.支持功能：支持手动双面打印；
10.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统；
	惠普、佳能

	8
	激光打印机
	10
	台
	1.打印技术：黑白激光打印；
2.打印速度：≥30页/分钟（A4），≥15页/分钟（A3）；
3.首页输出时间：≤7秒；
4.打印分辨率：≥1200×1200dpi；
5.月打印负荷：≥50000页；
6.进纸盒容量：≥250页标准纸盒，原生支持多规格纸张，适配厚纸、凭证纸常规办公纸张；
7.出纸盒容量：≥150页；
8.接口：千兆以太网接口≥1个，支持局域网共享网络打印；
9.支持功能：支持手、自动双面打印，支持A3大幅面全域打印；
10.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统（麒麟、统信等）；
	惠普、佳能

	9
	双面激光打印复印一体机
	5
	台
	★1.功能配置：打印/复印/扫描三合一，标配自动双面打印、复印、扫描；
2.打印技术：黑白激光打印；
★3.打印速度：≥30页/分钟（A4单面），双面≥20页/分钟；
4.首页输出时间：≤8.5秒；
5.打印分辨率：≥1200×1200dpi；
6.月打印负荷：≥80000页；
7.进纸容量：≥250页标准纸盒+≥100页多功能进纸器，支持A4/A5/Letter等规格；
8.扫描功能：扫描分辨率≥600×600dpi，支持彩色扫描；
9.接口：USB 2.0≥1个，千兆以太网接口≥1个，支持网络打印及扫描；
10.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统；
	惠普、佳能

	10
	彩色激光打印机
	5
	台
	★1.打印技术：彩色激光打印，标配自动双面打印；
★2.打印速度：黑白≥35页/分钟，彩色≥30页/分钟（A4）；
3.首页输出时间：黑白≤8秒，彩色≤10秒；
4.打印分辨率：≥2400×600dpi或等效分辨率；
5.月打印负荷：≥150000页；
6.进纸容量：≥500页大容量纸盒+≥100页多功能进纸器，减少加纸频次；
7.纸张支持：支持60-220g/m²，适应普通纸、厚纸及铜版纸封面打印；
8.连续打印能力：支持长时间连续打印不降速、不卡纸，散热设计优良；
9.接口：USB 2.0≥1个，千兆以太网接口≥1个，支持网络打印；
10.耗材：四色硒鼓独立配置（黑/青/品红/黄），可选大容量粉盒，单页彩色成本可控；
11.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统；
	惠普、佳能

	11
	条码打印机
	40
	台
	1.打印方式：热敏/热转印双模式，支持标签和腕带打印；
★2.打印分辨率：≥200dpi；
3.最大打印宽度：≥100mm；
4.打印速度：≥100mm/s；
5.接口：USB 2.0≥1个
6.介质兼容：支持连续标签、黑标标签、腕带、洗水唛等多种介质；
7.碳带兼容：支持外置碳带（热转印模式下），碳带长度≥300m；
8.软件兼容：提供Windows驱动；
	Zebra、TSC

	12
	针式打印机
	30
	台
	★1.打印技术：24针点阵击打式；
2.打印速度：超高速 draft模式≥200字符/秒，信函质量≥67字符/秒；
3.拷贝能力：原件+≥3联复写件（1+3联）；
4.进纸方式：前进纸/后进纸双通道，支持单页纸和连续纸；
5.进纸宽度：支持单页纸≥A4宽度，连续纸≥241mm（80列）或≥136列；
6.接口：USB 2.0≥1个，并口（可选）；
7.色带寿命：≥400万字符（草稿模式）；
8.耗材：色带架可更换，原装耗材供应稳定；
9.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统；
	爱普生、映美、得实

	13
	热敏打印机
	5
	台
	1.打印技术：热敏行式打印，无需碳带，低噪音运行；
2.打印速度：≥150mm/s；
3.打印分辨率：≥203dpi（8点/mm）；
4.纸张规格：支持纸卷外径≥80mm；
5.切纸方式：标配自动切纸器，支持全切/半切模式，切刀寿命≥150万次；
6.接口配置：USB 2.0≥1个，串口（RS-232）≥1个；
7.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统，提供医院HIS/LIS系统对接SDK及驱
	爱普生、佳博、斑马

	14
	腕带打印机
	20
	台
	1.打印方式：热敏打印，无需碳带；
★2.分辨率：≥203dpi（8点/mm），确保条码及文字清晰可辨；
★3.打印速度：≥150mm/s，满足高峰时段快速出单需求；
4.有效打印宽度：≥60mm，适配成人/儿童腕带规格；
5.进纸宽度：支持10-60mm宽度标签/腕带介质；
6.介质厚度：支持0.1-0.5mm厚度腕带，兼容热敏腕带、患者识别带等医院常用耗材；
7.标签卷外径：≥100mm，减少换纸频次；
8.纸张探测：光感应探测，支持黑标定位，确保腕带打印位置精准；
9.条码支持：支持Code39、Code93、Code128、Codabar、EAN-13/8、PDF417、QR Code等一维及二维条码；
10.接口配置：标准USB 2.0接口；
11.操作系统兼容：支持Windows 7/10/11及国产操作系统，提供驱动程序及SDK开发包，支持对接医院HIS系统；
	Zebra、Brother、品胜

	15
	存折打印机
	5
	台
	1.打印技术：24针击打式点阵打印，双向逻辑查找打印；
2.打印速度：中文超高速≥200汉字/秒，英文超高速≥400字符/秒；
3.打印列数：≥94列；
4.打印厚度：≥2.6mm，支持超厚证本、存折、发票、病历本等多层介质打印；
5.纸张规格：存折/证本宽度110-241mm，长度127-220mm；单页纸宽度65-245mm，长度67-297mm；支持水平/垂直装订本打印；
6.智能进纸：具备自动测厚、自动纠偏、自动寻边功能，确保超厚及倾斜纸张精准打印；
7.打印控制代码：支持PR2、ESC/P-K、IBM PPDS、OKI5530SC、Olivetti PR2/PR50、EPSON LQ系列等多种仿真模式；
9.进纸方式：前进前出、前进后出、平推式进纸，支持单页纸和存折本连续打印；
10.接口配置：标准USB 2.0≥1个；
	爱普生、得实、富士通

	16
	高拍仪
	10
	台
	1.拍摄幅面：≥A4幅面（210mm×297mm），可拍摄A3（可选）；
2.主摄像头：≥1600万像素，分辨率≥4608×3456；
3.光源：LED自然光+LED补光灯，亮度可调，无频闪；
4.接口：USB 3.0≥1个，支持即插即用；
6.图像格式：支持JPG、PNG、BMP、PDF、TIFF等格式输出；
7.功能要求：支持OCR文字识别、条码识别、自动纠偏、去底色、多页PDF合成；
8.软件对接：提供SDK开发包或API接口，支持对接医院HIS系统和电子病历系统；
	良田、紫光、方正

	17
	多合一读卡器
	90
	台
	★1.功能配置：集成磁条卡读取、接触式IC卡读写、非接触式IC卡读写、二代身份证阅读、二维码扫描五合一功能；
2.磁条卡读取：符合IBM/ISO/ANSI/DIN标准，支持单面双向刷卡，兼容就诊卡、银行卡、会员卡等；
★3.接触式IC卡：符合ISO7816及PBOC3.0标准，支持社保卡、医保卡等，具备≥1个外部用户卡插口及内部PSAM卡插口；
4.非接触式IC卡：工作频率13.56MHz，符合ISO14443及PBOC3.0标准，读写距离0~4cm，支持三代社保卡、电子健康卡、银行卡等；
★5.身份证阅读：符合公安部GA450、GA467安全技术规范，支持二代/三代居民身份证信息读取及真伪核验；
6.二维码扫描：支持QR Code、Code 128、Code 39、PDF417等码制，识读景深4~15cm，支持电子社保卡、电子医保卡、电子健康卡及支付宝/微信/银联支付二维码；
7.读取速度：各类卡片读取及扫码识别时间≤1秒；
8.通讯接口：USB 2.0及以上接口，支持免驱即插即用，可选配RS232接口；
9.供电方式：USB供电或DC 5V独立供电；
10.开发支持：提供完整SDK开发包及API接口，支持Windows/Linux/国产操作系统，可对接医院现有HIS系统，支持卡内字段模拟键盘上传功能；
11.医保功能：支持医保卡、医保电子凭证读取；
	神思、德卡

	18
	高清采集卡
	10
	块
	1.功能配置：支持高清/标清视频信号采集，兼容DVI、VGA、HDMI、YPbPr、S-Video、CVBS等多种输入信号格式；
2.输入接口：配置DVI-I接口或等效多功能接口，支持数字与模拟信号混合输入，上下路输入可切换选择；
3.总线接口：采用PCI-E×4及以上总线接口，半长卡设计，最大数据传输速度≥480MByte/s；
4.采样性能：RGB信号最大采样频率≥170MHz，DVI信号最大采样频率≥165MHz；
5.分辨率支持：RGB模式最大分辨率≥2048×1536，DVI模式最大分辨率≥1920×1200@60Hz，支持1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i等高清模式；
6.采集格式：支持RGB32、RGB24、RGB565、RGB555及黑白图像GRAY8等图像格式，采集位数≥8位；
7.镜像功能：支持硬件水平镜像、垂直镜像采集，满足医疗影像正反像显示需求；
8.软件兼容：提供Windows 7/10/11（32位/64位）系统驱动程序及SDK开发包，支持VC、VB、Delphi、C++Builder、LABVIEW、MATLAB等开发语言；
9.系统对接：支持对接医院现有PACS系统、超声工作站、内窥镜工作站；
10.应用领域：适用于B超、彩超、内窥镜、CT、MRI、X光机等医疗影像设备的高清图像采集、录制及流媒体传输
	天创恒达、群盼qp系列

	19
	8口交换机
	10
	个
	1.端口配置：≥8个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口；
2.交换容量：≥16Gbps，包转发率≥12Mpps；
	华为、华三、锐捷

	20
	脚踏
	10
	个
	1.功能配置：单脚踏，触发信号稳定；
2.防护等级：≥IP54，防尘防泼溅；
3.线缆长度：≥2米；
4.机械寿命：≥10万次踩踏；
	科雷、汉王、理邦、迈瑞、凯尼斯、奥睿科

	21
	密码键盘
	10
	个
	1.按键布局：标准数字键盘，按键寿命≥100万次；
2.通讯接口：USB接口，免驱即插即用；
	双飞燕、雷柏、达尔优

	22
	键盘
	10
	个
	1.按键布局：标准104键，按键寿命≥1000万次；
2.接口类型：USB有线连接，免驱使用；
	双飞燕、雷柏、达尔优

	23
	鼠标
	10
	个
	1.接口类型：USB有线光学鼠标，免驱使用；
2.分辨率：≥1000DPI，定位准确；
3.按键寿命：≥300万次点击；
	双飞燕、雷柏、达尔优

	24
	扫码墩
	10
	个
	1.识读码制：支持一维码、二维码，兼容纸质码及屏幕码；
2.通讯接口：USB接口，免驱即插即用；
3.识读方式：支持多角度识读，识读速度≤100ms；
4.触发模式：支持自动感应及手动触发；
	霍尼韦尔、斑马

	25
	扫码枪
	10
	个
	1.识读码制：支持一维码、二维码，兼容高密度条码；
2.通讯接口：USB有线连接，免驱使用；
3.识读性能：识读速度≤100ms，支持试管、试剂瓶等曲面条码识读；
	霍尼韦尔、斑马

	26
	检验红外扫码墩
	10
	个
	1.识读码制：支持一维码、二维码，兼容纸质码及屏幕码；
2.触发方式：红外自动感应触发，支持连续快速识读；
3.通讯接口：USB接口，免驱即插即用；
4.识读性能：识读速度≤100ms，支持多角度识读；
	霍尼韦尔、斑马

	27
	跳线
	20
	个
	六类1米
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	20
	个
	六类2米
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	20
	个
	六类3米
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	20
	个
	六类5米
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	1箱300米
	室内六类线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	1箱300米
	室内超五类线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	1箱300米
	室外超五类线
	绿联、山泽、秋叶原

	28
	光纤跳线
	2
	条
	光纤单模1M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤单模2M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤单模3M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤单模5M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤单模10M
	烽火、长飞、亨通

	29
	光纤跳线
	2
	条
	光纤多模1M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤多模2M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤多模3M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤多模5M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤多模10M
	烽火、长飞、亨通

	30
	水晶头
	1
	盒
	带屏蔽
	绿联、山泽、一舟

	31
	光纤收发器
	1
	对
	单模单纤
	烽火、华为、华三

	32
	光纤模块
	2
	个
	千兆单模
	华为、华三、锐捷

	33
	光纤模块
	2
	个
	千兆双模
	华为、华三、锐捷

	34
	光纤模块
	2
	个
	万兆单模
	华为、华三、锐捷

	35
	光纤模块
	2
	个
	万兆多模
	华为、华三、锐捷

	36
	U盘
	5
	个
	3.0 32G
	爱国者、朗科、台电

	
	
	5
	个
	3.0 16G
	爱国者、朗科、台电

	37
	USB打印线
	1
	条
	1米
	绿联、山泽、毕亚兹

	
	
	1
	条
	1.5米
	绿联、山泽、毕亚兹

	
	
	1
	条
	2米
	绿联、山泽、毕亚兹

	
	
	1
	条
	5米
	绿联、山泽、毕亚兹

	38
	固态硬盘
	5
	个
	 120G
	三星、西部数据、英睿达、海力士

	39
	硬盘
	1
	个
	500G
	希捷、西部数据、东芝

	
	
	1
	个
	1T
	希捷、西部数据、东芝

	
	
	1
	个
	4T 
	希捷、西部数据、东芝

	40
	网卡
	1
	个
	USB有线
	水星、腾达、磊科

	
	
	1
	个
	TP无线600M
	水星、腾达、磊科

	
	
	1
	个
	TP无线726
	水星、腾达、磊科

	41
	USB HBR
	10
	个
	
	绿联、奥睿科、优越者

	42
	USB光驱
	5
	个
	
	联想、爱国者、建兴

	43
	HDMI线
	1
	条
	HDMI1.5M高清视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	HDMI3M高清视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	HDMI5M 高清视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	HDMI30M 4K高清视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	44
	VGA线
	1
	条
	VGA10米深蓝
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	VGA30米深蓝
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	VGA50M 视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	VGA5M 视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	45
	单屏显示器支架
	1
	个
	桌夹式；最大支持≥9kg；支架屏数 1
	乐歌、北弧、埃普

	46
	双屏显示器支架
	1
	个
	桌夹式；最大支持≥12kg；支架屏数 2
	乐歌、北弧、埃普

	47
	无线路由器
	1
	个
	百兆路由器
	华为、华三、锐捷

	48
	无线路由器
	1
	个
	千兆路由器
	华为、华三、锐捷


包二：招远医院

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	设备
	预计采购数量
	单位
	配置要求
	品牌范围

	1
	一体机电脑
	60
	台
	★1.处理器：≥四核八线程，主频≥2.5GHz，且处理器综合性能不低于Intel Core i5-1235U或AMD同等性能处理器；
★2.内存：≥8GB DDR4 3200MHz ，可扩展至≥16GB；
★3.存储：≥256GB SSD固态硬盘（NVMe协议）；
4.显卡：集成显卡，显存共享≥2GB，支持4K@60Hz输出及双屏显示；
★5.屏幕尺寸：≥23.8英寸LED背光IPS面板，宽屏16:9；
6.分辨率：≥1920×1080；
7.有线网络：千兆以太网接口≥1个，支持PXE网络启动；
8.无线网络：内置双频Wi-Fi，支持2.4GHz/5GHz，符合802.11ac及以上标准；
9.蓝牙：支持蓝牙≥5.0；
10.USB接口：USB 3.0≥2个，USB 2.0≥2个；
11.视频输出：HDMI或DP接口≥1个，支持外接扩展显示；
12.音频：内置双扬声器≥2W，内置麦克风；
13.散热设计：静音散热，运行噪音≤30dB；
14.操作系统：预装正版Windows 11专业版操作系统；
15.摄像头：内置高清摄像头≥200万像素，支持物理防窥开关；
16.能效认证：达到国家能效等级1级，节能环保。
	联想、戴尔、惠普

	2
	高配一体机
	1
	台
	★1.处理器：≥四核八线程，主频≥2.5GHz，且处理器综合性能不低于Intel Core i5-1235U或AMD同等性能处理器；
★2.内存：≥8GB DDR4 3200MHz ，可扩展至≥16GB；
★3.存储：≥256GB SSD固态硬盘（NVMe协议）；
4.显卡：集成显卡，显存共享≥2GB，支持4K@60Hz输出及双屏显示；
★5.屏幕尺寸：≥27英寸LED背光IPS面板；
6.分辨率：≥1920×1080；
7.有线网络：千兆以太网接口≥1个，支持PXE网络启动；
8.无线网络：内置双频Wi-Fi，支持2.4GHz/5GHz，符合802.11ac及以上标准；
9.蓝牙：支持蓝牙≥5.0；
10.USB接口：USB 3.0≥2个，USB 2.0≥2个；
11.视频输出：HDMI或DP接口≥1个，支持外接扩展显示；
12.音频：内置双扬声器≥2W，内置麦克风；
13.散热设计：静音散热，运行噪音≤30dB；
14.操作系统：预装正版Windows 11专业版操作系统；
15.摄像头：内置高清摄像头≥200万像素，支持物理防窥开关；
16.能效认证：达到国家能效等级1级，节能环保。
	联想、戴尔、惠普

	3
	标配台式机电脑
	15
	台
	★1.处理器：≥六核十二线程，主频≥3.0GHz，且综合性能不低于Intel Core i5-13400或AMD同等性能处理器；
★2.内存：≥8GB DDR4 3200MHz，可扩展至≥16GB；
★3.存储：≥256GB SSD固态硬盘（NVMe协议）+ ≥1TB机械硬盘；
4.显卡：集成显卡，显存共享≥2GB，支持4K@60Hz输出及双屏显示；
★5.显示器：≥23.8英寸IPS面板，分辨率≥1920×1080；
6.有线网络：千兆以太网接口≥1个，支持PXE网络启动；
7.USB接口：USB 3.0≥4个，USB 2.0≥2个；
8.视频输出：HDMI+DP接口≥2个，支持外接扩展显示；
9.音频：内置扬声器接口，支持外接音频设备；
10.机箱：小型化设计，卧立两用，静音散热，运行噪音≤35dB；
11.操作系统：预装正版Windows 11专业版操作系统；
12.能效认证：达到国家能效等级1级，节能环保
	联想、戴尔、惠普

	4
	高配台式机电脑
	1
	台
	1.处理器：≥八核十六线程，主频≥3.2GHz，且综合性能不低于Intel Core i7-13700或AMD同等性能处理器；
2.内存：≥16GB DDR4，可扩展至≥64GB；
3.存储：≥512GB SSD固态硬盘（NVMe协议）+ ≥2TB机械硬盘；
4.显卡：独立显卡，显存≥8GB，支持多屏显示及4K输出，满足高清影像处理需求；
5.显示器：≥27英寸IPS面板，分辨率≥2560×1440；
6.有线网络：千兆以太网接口≥1个，支持PXE网络启动；
7.USB接口：USB 3.0≥6个，USB 2.0≥2个；
8.视频输出：HDMI+DP接口≥2个，支持4K输出；
9.音频：内置高保真音频接口，支持外接音频设备；
10.电源：≥500W稳定电源，通过80PLUS认证；
11.机箱：中型塔式机箱，静音散热设计，运行噪音≤35dB，可扩展性强；
12.能效认证：达到国家能效等级1级，节能环保
13.预装正版Windows 11专业版操作系统；
	联想、戴尔、惠普

	5
	平板电脑
	10
	台
	1.处理器：≥八核，主频≥2.2GHz，且综合性能不低于高通骁龙778G或同等性能处理器；
2.内存：≥8GB；
3.存储：≥128GB ；
4.屏幕尺寸：≥10.1英寸IPS电容触控屏，宽屏16:10或16:9；
5.分辨率：≥1920×1200，亮度≥400cd/m²；
6.触控功能：支持10点触控，便于医护签名及批注；
7.电池续航：内置锂电池，容量≥8000mAh，连续工作时间≥10小时，支持快充（≤3小时充满）；
8.网络连接：内置双频Wi-Fi，支持802.11ac及以上标准；蓝牙≥5.0；可选配4G/5G全网通模块；
9.摄像头：前置≥500万像素，后置≥1300万像素，支持自动对焦，满足扫码核对及视频查房需求；
10.防护等级：整机达到≥IP65防护等级，防尘防水；可经受多次从1.0米到水泥地面的跌落；
11.外壳材质：医疗级抗菌材料，表面可耐受酒精、含氯消毒剂、洗必泰等医院常用消毒剂擦拭消毒，无腐蚀性；
12.重量：≤600g（含电池）；
13.音频：内置立体声扬声器≥2W，内置麦克风，支持降噪；
14.操作系统：预装Android 12及以上系统；
15.系统安全：支持指纹识别或人脸识别。
	华为、荣耀、小米

	6
	笔记本
	1
	台
	1.处理器：≥四核八线程，主频≥2.0GHz，且综合性能不低于Intel Core i5-1235U或AMD同等性能处理器；
2.内存：≥16GB DDR4 3200MHz；
3.存储：≥512GB SSD固态硬盘（NVMe协议）；
4.屏幕：≥14英寸LED背光IPS面板，分辨率≥1920×1080；
5.重量：≤2kg（含电池），便于携带移动办公；
6.电池：内置锂电池，容量≥56Wh，续航时间≥8小时，支持快充；
7.有线网络：千兆以太网接口≥1个；
8.无线网络：内置双频Wi-Fi，支持802.11ac及以上标准；
9.蓝牙：支持蓝牙≥5.1；
10.USB接口：USB 3.0≥2个，USB-C接口≥1个（支持充电/数据传输/视频输出）；
11.视频输出：HDMI或USB-C转接DP≥1个，支持外接扩展显示；
12.音频：内置立体声扬声器≥2W，内置阵列麦克风，支持降噪；
13.摄像头：内置高清摄像头≥200万像素，支持物理防窥开关，支持视频会议及远程会诊；
14.操作系统：预装正版Windows 11专业版操作系统；
15.能效认证：达到国家能效等级1级；
	联想、戴尔、惠普

	7
	激光打印机
	5
	台
	1.打印技术：黑白激光打印；
★2.打印速度：≥30页/分钟（A4）；
3.首页输出时间：≤8.5秒；
4.打印分辨率：≥1200×1200dpi；
5.月打印负荷：≥50000页；
6.进纸盒容量：≥250页标准纸盒，支持多规格纸张（A4/A5/Letter等）；
7.出纸盒容量：≥150页；
8.接口：千兆以太网接口≥1个，支持网络打印；
9.支持功能：支持手动双面打印；
10.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统；
	惠普、佳能

	8
	激光打印机
	5
	台
	1.打印技术：黑白激光打印；
2.打印速度：≥30页/分钟（A4），≥15页/分钟（A3）；
3.首页输出时间：≤7秒；
4.打印分辨率：≥1200×1200dpi；
5.月打印负荷：≥50000页；
6.进纸盒容量：≥250页标准纸盒，原生支持多规格纸张，适配厚纸、凭证纸常规办公纸张；
7.出纸盒容量：≥150页；
8.接口：千兆以太网接口≥1个，支持局域网共享网络打印；
9.支持功能：支持手、自动双面打印，支持A3大幅面全域打印；
10.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统（麒麟、统信等）；
	惠普、佳能

	9
	双面激光打印复印一体机
	5
	台
	★1.功能配置：打印/复印/扫描三合一，标配自动双面打印、复印、扫描；
2.打印技术：黑白激光打印；
★3.打印速度：≥30页/分钟（A4单面），双面≥20页/分钟；
4.首页输出时间：≤8.5秒；
5.打印分辨率：≥1200×1200dpi；
6.月打印负荷：≥80000页；
7.进纸容量：≥250页标准纸盒+≥100页多功能进纸器，支持A4/A5/Letter等规格；
8.扫描功能：扫描分辨率≥600×600dpi，支持彩色扫描；
9.接口：USB 2.0≥1个，千兆以太网接口≥1个，支持网络打印及扫描；
10.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统；
	惠普、佳能

	10
	彩色激光打印机
	5
	台
	★1.打印技术：彩色激光打印，标配自动双面打印；
★2.打印速度：黑白≥35页/分钟，彩色≥30页/分钟（A4）；
3.首页输出时间：黑白≤8秒，彩色≤10秒；
4.打印分辨率：≥2400×600dpi或等效分辨率；
5.月打印负荷：≥150000页；
6.进纸容量：≥500页大容量纸盒+≥100页多功能进纸器，减少加纸频次；
7.纸张支持：支持60-220g/m²，适应普通纸、厚纸及铜版纸封面打印；
8.连续打印能力：支持长时间连续打印不降速、不卡纸，散热设计优良；
9.接口：USB 2.0≥1个，千兆以太网接口≥1个，支持网络打印；
10.耗材：四色硒鼓独立配置（黑/青/品红/黄），可选大容量粉盒，单页彩色成本可控；
11.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统；
	惠普、佳能

	11
	条码打印机
	5
	台
	1.打印方式：热敏/热转印双模式，支持标签和腕带打印；
★2.打印分辨率：≥200dpi；
3.最大打印宽度：≥100mm；
4.打印速度：≥100mm/s；
5.接口：USB 2.0≥1个
6.介质兼容：支持连续标签、黑标标签、腕带、洗水唛等多种介质；
7.碳带兼容：支持外置碳带（热转印模式下），碳带长度≥300m；
8.软件兼容：提供Windows驱动；
	Zebra、TSC

	12
	针式打印机
	5
	台
	★1.打印技术：24针点阵击打式；
2.打印速度：超高速 draft模式≥200字符/秒，信函质量≥67字符/秒；
3.拷贝能力：原件+≥3联复写件（1+3联）；
4.进纸方式：前进纸/后进纸双通道，支持单页纸和连续纸；
5.进纸宽度：支持单页纸≥A4宽度，连续纸≥241mm（80列）或≥136列；
6.接口：USB 2.0≥1个，并口（可选）；
7.色带寿命：≥400万字符（草稿模式）；
8.耗材：色带架可更换，原装耗材供应稳定；
9.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统；
	爱普生、映美、得实

	13
	热敏打印机
	1
	台
	1.打印技术：热敏行式打印，无需碳带，低噪音运行；
2.打印速度：≥150mm/s；
3.打印分辨率：≥203dpi（8点/mm）；
4.纸张规格：支持纸卷外径≥80mm；
5.切纸方式：标配自动切纸器，支持全切/半切模式，切刀寿命≥150万次；
6.接口配置：USB 2.0≥1个，串口（RS-232）≥1个；
7.操作系统兼容：支持Windows、Linux及国产操作系统，提供医院HIS/LIS系统对接SDK及驱
	爱普生、佳博、斑马

	14
	腕带打印机
	1
	台
	1.打印方式：热敏打印，无需碳带；
★2.分辨率：≥203dpi（8点/mm），确保条码及文字清晰可辨；
★3.打印速度：≥150mm/s，满足高峰时段快速出单需求；
4.有效打印宽度：≥60mm，适配成人/儿童腕带规格；
5.进纸宽度：支持10-60mm宽度标签/腕带介质；
6.介质厚度：支持0.1-0.5mm厚度腕带，兼容热敏腕带、患者识别带等医院常用耗材；
7.标签卷外径：≥100mm，减少换纸频次；
8.纸张探测：光感应探测，支持黑标定位，确保腕带打印位置精准；
9.条码支持：支持Code39、Code93、Code128、Codabar、EAN-13/8、PDF417、QR Code等一维及二维条码；
10.接口配置：标准USB 2.0接口；
11.操作系统兼容：支持Windows 7/10/11及国产操作系统，提供驱动程序及SDK开发包，支持对接医院HIS系统；
	Zebra、Brother、品胜

	15
	存折打印机
	1
	台
	1.打印技术：24针击打式点阵打印，双向逻辑查找打印；
2.打印速度：中文超高速≥200汉字/秒，英文超高速≥400字符/秒；
3.打印列数：≥94列；
4.打印厚度：≥2.6mm，支持超厚证本、存折、发票、病历本等多层介质打印；
5.纸张规格：存折/证本宽度110-241mm，长度127-220mm；单页纸宽度65-245mm，长度67-297mm；支持水平/垂直装订本打印；
6.智能进纸：具备自动测厚、自动纠偏、自动寻边功能，确保超厚及倾斜纸张精准打印；
7.打印控制代码：支持PR2、ESC/P-K、IBM PPDS、OKI5530SC、Olivetti PR2/PR50、EPSON LQ系列等多种仿真模式；
9.进纸方式：前进前出、前进后出、平推式进纸，支持单页纸和存折本连续打印；
10.接口配置：标准USB 2.0≥1个；
	爱普生、得实、富士通

	16
	高拍仪
	1
	台
	1.拍摄幅面：≥A4幅面（210mm×297mm），可拍摄A3（可选）；
2.主摄像头：≥1600万像素，分辨率≥4608×3456；
3.光源：LED自然光+LED补光灯，亮度可调，无频闪；
4.接口：USB 3.0≥1个，支持即插即用；
6.图像格式：支持JPG、PNG、BMP、PDF、TIFF等格式输出；
7.功能要求：支持OCR文字识别、条码识别、自动纠偏、去底色、多页PDF合成；
8.软件对接：提供SDK开发包或API接口，支持对接医院HIS系统和电子病历系统；
	良田、紫光、方正

	17
	多合一读卡器
	10
	台
	★1.功能配置：集成磁条卡读取、接触式IC卡读写、非接触式IC卡读写、二代身份证阅读、二维码扫描五合一功能；
2.磁条卡读取：符合IBM/ISO/ANSI/DIN标准，支持单面双向刷卡，兼容就诊卡、银行卡、会员卡等；
★3.接触式IC卡：符合ISO7816及PBOC3.0标准，支持社保卡、医保卡等，具备≥1个外部用户卡插口及内部PSAM卡插口；
4.非接触式IC卡：工作频率13.56MHz，符合ISO14443及PBOC3.0标准，读写距离0~4cm，支持三代社保卡、电子健康卡、银行卡等；
★5.身份证阅读：符合公安部GA450、GA467安全技术规范，支持二代/三代居民身份证信息读取及真伪核验；
6.二维码扫描：支持QR Code、Code 128、Code 39、PDF417等码制，识读景深4~15cm，支持电子社保卡、电子医保卡、电子健康卡及支付宝/微信/银联支付二维码；
7.读取速度：各类卡片读取及扫码识别时间≤1秒；
8.通讯接口：USB 2.0及以上接口，支持免驱即插即用，可选配RS232接口；
9.供电方式：USB供电或DC 5V独立供电；
10.开发支持：提供完整SDK开发包及API接口，支持Windows/Linux/国产操作系统，可对接医院现有HIS系统，支持卡内字段模拟键盘上传功能；
11.医保功能：支持医保卡、医保电子凭证读取；
	神思、德卡

	18
	高清采集卡
	1
	块
	1.功能配置：支持高清/标清视频信号采集，兼容DVI、VGA、HDMI、YPbPr、S-Video、CVBS等多种输入信号格式；
2.输入接口：配置DVI-I接口或等效多功能接口，支持数字与模拟信号混合输入，上下路输入可切换选择；
3.总线接口：采用PCI-E×4及以上总线接口，半长卡设计，最大数据传输速度≥480MByte/s；
4.采样性能：RGB信号最大采样频率≥170MHz，DVI信号最大采样频率≥165MHz；
5.分辨率支持：RGB模式最大分辨率≥2048×1536，DVI模式最大分辨率≥1920×1200@60Hz，支持1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i等高清模式；
6.采集格式：支持RGB32、RGB24、RGB565、RGB555及黑白图像GRAY8等图像格式，采集位数≥8位；
7.镜像功能：支持硬件水平镜像、垂直镜像采集，满足医疗影像正反像显示需求；
8.软件兼容：提供Windows 7/10/11（32位/64位）系统驱动程序及SDK开发包，支持VC、VB、Delphi、C++Builder、LABVIEW、MATLAB等开发语言；
9.系统对接：支持对接医院现有PACS系统、超声工作站、内窥镜工作站；
10.应用领域：适用于B超、彩超、内窥镜、CT、MRI、X光机等医疗影像设备的高清图像采集、录制及流媒体传输
	天创恒达、群盼qp系列

	19
	8口交换机
	1
	个
	1.端口配置：≥8个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口；
2.交换容量：≥16Gbps，包转发率≥12Mpps；
	华为、华三、锐捷

	20
	脚踏
	1
	个
	1.功能配置：单脚踏，触发信号稳定；
2.防护等级：≥IP54，防尘防泼溅；
3.线缆长度：≥2米；
4.机械寿命：≥10万次踩踏；
	科雷、汉王、理邦、迈瑞、凯尼斯、奥睿科

	21
	密码键盘
	1
	个
	1.按键布局：标准数字键盘，按键寿命≥100万次；
2.通讯接口：USB接口，免驱即插即用；
	双飞燕、雷柏、达尔优

	22
	键盘
	1
	个
	1.按键布局：标准104键，按键寿命≥1000万次；
2.接口类型：USB有线连接，免驱使用；
	双飞燕、雷柏、达尔优

	23
	鼠标
	1
	个
	1.接口类型：USB有线光学鼠标，免驱使用；
2.分辨率：≥1000DPI，定位准确；
3.按键寿命：≥300万次点击；
	双飞燕、雷柏、达尔优

	24
	扫码墩
	1
	个
	1.识读码制：支持一维码、二维码，兼容纸质码及屏幕码；
2.通讯接口：USB接口，免驱即插即用；
3.识读方式：支持多角度识读，识读速度≤100ms；
4.触发模式：支持自动感应及手动触发；
	霍尼韦尔、斑马

	25
	扫码枪
	1
	个
	1.识读码制：支持一维码、二维码，兼容高密度条码；
2.通讯接口：USB有线连接，免驱使用；
3.识读性能：识读速度≤100ms，支持试管、试剂瓶等曲面条码识读；
	霍尼韦尔、斑马

	26
	检验红外扫码墩
	1
	个
	1.识读码制：支持一维码、二维码，兼容纸质码及屏幕码；
2.触发方式：红外自动感应触发，支持连续快速识读；
3.通讯接口：USB接口，免驱即插即用；
4.识读性能：识读速度≤100ms，支持多角度识读；
	霍尼韦尔、斑马

	27
	跳线
	20
	个
	六类1米
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	20
	个
	六类2米
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	20
	个
	六类3米
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	20
	个
	六类5米
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	1箱300米
	室内六类线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	1箱300米
	室内超五类线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	1箱300米
	室外超五类线
	绿联、山泽、秋叶原

	28
	光纤跳线
	2
	条
	光纤单模1M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤单模2M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤单模3M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤单模5M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤单模10M
	烽火、长飞、亨通

	29
	光纤跳线
	2
	条
	光纤多模1M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤多模2M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤多模3M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤多模5M
	烽火、长飞、亨通

	
	
	2
	条
	光纤多模10M
	烽火、长飞、亨通

	30
	水晶头
	1
	盒
	带屏蔽
	绿联、山泽、一舟

	31
	光纤收发器
	1
	对
	单模单纤
	烽火、华为、华三

	32
	光纤模块
	2
	个
	千兆单模
	华为、华三、锐捷

	33
	光纤模块
	2
	个
	千兆双模
	华为、华三、锐捷

	34
	光纤模块
	2
	个
	万兆单模
	华为、华三、锐捷

	35
	光纤模块
	2
	个
	万兆单模
	华为、华三、锐捷

	36
	U盘
	1
	个
	3.0 32G
	爱国者、朗科、台电

	
	
	1
	个
	3.0 16G
	爱国者、朗科、台电

	37
	USB打印线
	1
	条
	1米
	绿联、山泽、毕亚兹

	
	
	1
	条
	1.5米
	绿联、山泽、毕亚兹

	
	
	1
	条
	2米
	绿联、山泽、毕亚兹

	
	
	1
	条
	5米
	绿联、山泽、毕亚兹

	38
	固态硬盘
	1
	个
	 120G
	三星、西部数据、英睿达、海力士

	39
	硬盘
	1
	个
	500G
	希捷、西部数据、东芝

	
	
	1
	个
	1T
	希捷、西部数据、东芝

	
	
	1
	个
	4T 
	希捷、西部数据、东芝

	40
	网卡
	1
	个
	USB有线
	水星、腾达、磊科

	
	
	1
	个
	TP无线600M
	水星、腾达、磊科

	
	
	1
	个
	TP无线726
	水星、腾达、磊科

	41
	USB HBR
	1
	个
	
	绿联、奥睿科、优越者

	42
	USB光驱
	1
	个
	
	联想、爱国者、建兴

	43
	HDMI线
	1
	条
	HDMI1.5M高清视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	HDMI3M高清视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	HDMI5M 高清视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	HDMI30M 4K高清视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	44
	VGA线
	1
	条
	VGA10米深蓝
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	VGA30米深蓝
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	VGA50M 视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	
	
	1
	条
	VGA5M 视频线
	绿联、山泽、秋叶原

	45
	单屏显示器支架
	1
	个
	桌夹式；最大支持≥9kg；支架屏数 1
	乐歌、北弧、埃普

	46
	双屏显示器支架
	1
	个
	桌夹式；最大支持≥12kg；支架屏数 2
	乐歌、北弧、埃普

	47
	无线路由器
	1
	个
	百兆路由器
	华为、华三、锐捷

	48
	无线路由器
	1
	个
	千兆路由器
	华为、华三、锐捷


其他：
1、质保期一年

2、付款方式：见投标人须知
第三章报价格式

报价一览表

项目名称：

	投标

报价（不含税）
	现汇形式

	
	小写：

大写：

	税率
	

	含税价格
	小写：

大写

	质保期
	

	工期
	


注：

1.单独密封，一式五份；

2.按现汇形式报价；

3.本表不够可按相同格式加以扩展；

4.包一、包二分开报价
投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：年月日

第四章合同条款及格式

（合同以实际签订为准）

包一：

英诚（烟台）健康医疗发展有限公司设备合同

（商务部分）

甲方： 

乙方： 

     甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的要求，本着自愿、平等、公平、公正的原则签订此合同。

一、合同组成

  1、商务部分  

  2、技术部分

二、合同标的物及价款

1、设备类产品名称、规格型号、配置、保修政策、单价

    单位：元（人民币）
	名称
	品牌
	型号
	单位
	含税单价
	税额
	不含税单价

	
	
	
	
	
	
	


三、付款

1、结算金额以到货验收签字确认数量为准，乙方应在当月20号之前向甲方开具发票，因未及时开具发票造成付款延期的甲方不负责。

2、付款方式：以电汇方式，到货验收发票入账后次月付全款。

四、双方约定合同份数：商务部分、技术部分各肆份，甲方贰份，乙方贰份。自签定之日起生效，合同期限为一年。
五、本合同条款和产品技术、设备规格出现更新及变更，由双方协商解决。
六、双方发生争议而不能协商解决时，可提交到甲方所在地法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）： 

负责人（签字）：                      负责人（签字）：
开户行：                             开户行：
账号：                               账号：
地址：                               地址：  

签订日期：     年    月   日         签订日期：     年    月   日　

英诚（烟台）健康医疗发展有限公司设备合同

（技术部分）

一、合同标的物及价款

见商务部分

二、技术参数及配置

（一）名称、型号、配置及保修政策：

	名称
	品牌型号
	配置
	保修政策

	
	
	
	


三、交货方式

1. 交货时间、

乙方负责运输，乙方收到甲方合同标的物中的货物订单时10日内到货。若延期交货，每逾期1日按合同总额的千分之三支付给甲方作为违约金，但如因甲方变更配置要求等原因造成延迟的，乙方交货期限应作相应顺延。

2.交货地点：甲方指定地点

联系人：  李祺亮          电话：18705353909

四、货物验收

1.乙方保证合同标的物按国家有关部门规定进行包装以确保安全无损的运抵调试地点。

1）乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同           特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

2）每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

3）凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

2.货物到达甲方指定地点后甲方应对货物外观进行查验，如出现问题甲方立即拍摄照片并以文字形式在货物到达后3日内提出，以便退换。
3.因不可抗力不能履行本合同的义务时，双方均不承担责任。不可抗力应指无法预见的且超出一方的合理控制的事件，例如：自然力、自然灾害、战争或类似战争状态、暴乱等事件。

五、 反商业贿赂

甲方应当通过内部制度规范其内部人员职业行为操守，严禁甲方人员从包括乙方在内的所有供应商及其销售人员处接受、索取钱财、礼品、提成、回扣、好处或其他有价值物。

乙方或其销售人员不得有任何向甲方有关人员赠予钱财、礼品、提成、回扣、好处等贿赂行为或其他变相贿赂行为。

六、风险负担

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

七、索赔

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

  如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

乙方收到甲方所发出的索赔通知后7日内（或者甲方同意的更长时间），乙方未作任何答复，则视为乙方接受甲方的索赔请求。

八、保密条款

任一方应对本合同条款及对方在合作过程中向其所披露的经营信息或技术信息保守秘密，未经对方同意不得将前述保密信息用于本合同之外的目的或向任何第三方披露。同时，双方应通过有效手段保证各自员工受本条款约束。如有违反，违约一方应依法向对方承担赔偿责任。

本条款义务不因本合同解除或终止而失效。

九、合同解除

1. 本合同生效以后，经双方书面同意，双方可随时解除合同。

2. 本合同履行期间，任一方违反合同约定，经对方书面警告后30天内仍不如约履行的，对方有权立即解除合同，并要求违约一方赔偿损失；

3. 本合同履行期间，甲方如出现严重资不抵债、破产、解散、清算等情况乙方有权立即解除合同。同时，如乙方已经履行相应合同义务，甲方所有未结清款项应视为立即到期，乙方有权要求甲方立即付清相应欠款，甲方延迟付款的，应按照本合同第四条第1款约定，向乙方支付延迟付款违约金。

十、争议解决

1.因履行本合同引起的或本合同有关的一切争议，由当事人协商解决，协商解决不了的提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

2.在诉讼期间，合同无争议部分应当继续履行。

十一、本合同未提到部分，请参照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规。

十二、合同份数 
      双方约定合同份数：商务部分、技术部分各肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）： 

负责人（签字）：                      负责人（签字）：
开户行：                             开户行：
账号：                               账号：
地址：                               地址：招远市文化商城3号楼  

签订日期：     年    月   日         签订日期：     年    月   日　
包二：

第一部分：合同协议书

山东玲珑英诚医院有限公司设备合同

（商务部分）

甲方： 

乙方： 

     甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的要求，本着自愿、平等、公平、公正的原则签订此合同。

一、合同组成

  1、商务部分  

  2、技术部分

二、合同标的物及价款

1、设备类产品名称、规格型号、配置、保修政策、单价

    单位：元（人民币）
	名称
	品牌
	型号
	单位
	含税单价
	税额
	不含税单价

	
	
	
	
	
	
	


三、付款

1、结算金额以到货验收签字确认数量为准，乙方应在当月20号之前向甲方开具发票，因未及时开具发票造成付款延期的甲方不负责。

2、付款方式：以商业承兑方式，到货验收发票入账后次月付全款。

四、双方约定合同份数：商务部分、技术部分各肆份，甲方贰份，乙方贰份。自签定之日起生效，合同期限为一年。
五、本合同条款和产品技术、设备规格出现更新及变更，由双方协商解决。
六、双方发生争议而不能协商解决时，可提交到甲方所在地法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）： 

负责人（签字）：                      负责人（签字）：
开户行：                             开户行：
账号：                               账号：
地址：                               地址：  

签订日期：     年    月   日         签订日期：     年    月   日　

山东玲珑英诚医院有限公司设备合同

（技术部分）

一、合同标的物及价款

见商务部分

二、技术参数及配置

（一）名称、型号、配置及保修政策：

	名称
	品牌型号
	配置
	保修政策

	
	
	
	


三、交货方式

1. 交货时间、

乙方负责运输，乙方收到甲方合同标的物中的货物订单时10日内到货。若延期交货，每逾期1日按合同总额的千分之三支付给甲方作为违约金，但如因甲方变更配置要求等原因造成延迟的，乙方交货期限应作相应顺延。

2.交货地点：甲方指定地点

联系人：  李祺亮          电话：18705353909

四、货物验收

1.乙方保证合同标的物按国家有关部门规定进行包装以确保安全无损的运抵调试地点。

1）乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

2）每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

3）凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

2.货物到达甲方指定地点后甲方应对货物外观进行查验，如出现问题甲方立即拍摄照片并以文字形式在货物到达后3日内提出，以便退换。
3.因不可抗力不能履行本合同的义务时，双方均不承担责任。不可抗力应指无法预见的且超出一方的合理控制的事件，例如：自然力、自然灾害、战争或类似战争状态、暴乱等事件。

五、 反商业贿赂

甲方应当通过内部制度规范其内部人员职业行为操守，严禁甲方人员从包括乙方在内的所有供应商及其销售人员处接受、索取钱财、礼品、提成、回扣、好处或其他有价值物。

乙方或其销售人员不得有任何向甲方有关人员赠予钱财、礼品、提成、回扣、好处等贿赂行为或其他变相贿赂行为。

六、风险负担

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

七、索赔

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

  如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

乙方收到甲方所发出的索赔通知后7日内（或者甲方同意的更长时间），乙方未作任何答复，则视为乙方接受甲方的索赔请求。

八、保密条款

任一方应对本合同条款及对方在合作过程中向其所披露的经营信息或技术信息保守秘密，未经对方同意不得将前述保密信息用于本合同之外的目的或向任何第三方披露。同时，双方应通过有效手段保证各自员工受本条款约束。如有违反，违约一方应依法向对方承担赔偿责任。

本条款义务不因本合同解除或终止而失效。

九、合同解除

1. 本合同生效以后，经双方书面同意，双方可随时解除合同。

2. 本合同履行期间，任一方违反合同约定，经对方书面警告后30天内仍不如约履行的，对方有权立即解除合同，并要求违约一方赔偿损失；

3. 本合同履行期间，甲方如出现严重资不抵债、破产、解散、清算等情况乙方有权立即解除合同。同时，如乙方已经履行相应合同义务，甲方所有未结清款项应视为立即到期，乙方有权要求甲方立即付清相应欠款，甲方延迟付款的，应按照本合同第四条第1款约定，向乙方支付延迟付款违约金。

十、争议解决

1.因履行本合同引起的或本合同有关的一切争议，由当事人协商解决，协商解决不了的提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

2.在诉讼期间，合同无争议部分应当继续履行。

十一、本合同未提到部分，请参照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规。

十二、合同份数 
      双方约定合同份数：商务部分、技术部分各肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）： 

负责人（签字）：                      负责人（签字）：
开户行：                             开户行：
账号：                               账号：
地址：                               地址：招远市文化商城3号楼  

签订日期：     年    月   日         签订日期：     年    月   日　
第六章评标办法
	技术参数
	投标文件对招标文件要求的技术规格参数与要求完全响应，标“★”项不允许有负偏离，其他每有1项指标负偏离或不满足参数的扣1分。扣完40分即止。
	40

	业绩
	投标人自2022年1月1日以来具有类似项目业绩（电脑打印机类金额≥20万的合同），每提供一个得5分，最多得25分。
注：须提供合同复印件，时间以合同签订日期为准
	25

	供应保障
	1、承诺自接甲方通知之日起10个日历日内完成交货的得5分；每超5天扣1分，扣完为止。
2、提供电脑、打印机、读卡器原厂授权的，每一个得1分；提供其他设备原厂授权的，每一个得0.5分。本项最多得5分。
	10

	服务方案
	评委根据本地化服务能力、故障处理流程、是否提供上门/驻场支持、培训计划等综合评价：优8-10分、良5-7分、一般0-4分。
	10

	质保期限
	1、电脑、笔记本、读卡器全部质保期≥3年得3分，≥5年得5分。
2、打印机全部质保期≥3年得2分，≥5年得4分。
3、其他辅助设备全部质保期≥3年得1分。
本项最多得10分。
	10

	企业综合实力
	具有有效的ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证的，每提供1项得2分，本项最多得5分
	5


投标文件格式

投标文件

项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：
投标文件目录
一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

英诚（烟台）健康医疗发展有限公司：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的，本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：
二、原厂授权及质保函
三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日期：

四、投标函
投标函
致英诚（烟台）健康医疗发展有限公司：
我方收到贵方编号               采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供贵方在采购文件中要求的文件、资料。
我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起180天。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我方认为贵单位有权决定中标者。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》合同条款履行自己的全部责任。
我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受贵方的处理。
如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。
我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：邮编：
五、开标一览表
开标一览表
投标人名称（盖章）采购项目编号：

	投标人名称
	

	项目名称
	

	总报价（电汇）
	大写：元  小写：元，含税价格   元和不含税价格     元，税率   。

	交付期（工期）要求
	合同签订后     日历天。

	使用寿命和质保期
	

	对招标文件的认同程度
	完全认同

	投标人：（盖章）

	投标单位法定代表人（或授权代表）：（签字、盖章）

	注：本唱标单除与投标文件装订在一起，还应单独密封一份，与投标文件同时递交，各项内容务必以此格式填写详细，各投标人根据投标单位自身情况自主报价。
税率随国家政策变动而变动。


六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称（盖章）采购项目编号：
	序号
	产品名称
	品牌产地
	规格或型号
	单位
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）(含税）
	总价（元）(不含税）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	子系统报价小计（元）大写：元小写：元，含税价格元和不含税价格元。


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
投标人名称（盖章）采购项目编号：
	完工期
	

	项目整体质保期
	

	服
务
承
诺
	1.质量2.安装3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺，质保期不同可在服务承诺中分享标注）


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
七、投标偏离表
投标人名称（盖章）采购项目编号：

	序号
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

八、项目团队人员配备情况表
项目团队人员配备情况表

	序号
	姓名
	性别
	身份证号
	年龄
	职称（专业）
	从事本行业年限
	在本项目中担任工作
	是否驻场

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	一旦我单位成交，我单位承诺配备上述服务团队未经采购人批准不做调整。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。服务机构、职责分工等情况另外附资料说明。


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写
九、项目经理简历表
项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	

	年龄
	
	职称
	

	毕业学校
	
	毕业时间
	

	所学专业
	
	工作年限
	

	正在服务和已完项目情况

	医院
	项目名称
	服务期限
	在服务或
已完
	任职情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：后附身份证、毕业证书、学位证书、资格（职称）证书、业绩等证明资料复印件。在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写
十、团队成员简历表
团队成员简历表

	姓名
	
	性别
	

	年龄
	
	职称
	

	毕业学校
	
	毕业时间
	

	所学专业
	
	工作年限
	

	正在服务和已完项目项目情况

	医院
	项目名称
	服务期限
	在服务或
已完
	任职情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：后附身份证、毕业证书、学位证书、资格（职称）证书、业绩等证明资料复印件。
十一、业绩项目情况表
业绩项目情况表

	单位名称
	主要系统
	合同金额

（万元）
	合同签订时间
	项目状态（进行中、已完结）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：合同复印件、发票及相关证明材料，具体要求详见供应商须知前附表及评审办法。发票仅需提供一张证明即可。
十二、企业相关证书
企业相关证书
	证书名称
	证书编号
	证书发放时间
	证书发放单位
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：需提供复印件。

十三、需甲方提供货物清单

需甲方提供货物清单
	货物名称
	货物数量
	参数配置
	市场价格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：所有子系统正常运行需甲方提供的货物清单。
十四、产品有授权数量清单
产品有授权数量清单
	序号
	产品名称
	厂家、品牌
	授权数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


　
注：所投标的系统有授权数量限制请在上表标明，如门禁平台有门禁接入数量限制，则在此表标明。
十五、服务方案
按招标内容及要求填写项目服务方案内容无格式要求自行设计。
十六、资格审查资料
资格审查资料

①营业执照、法人及被授权人身份证复印件；

②资质证书；

③近三年财务报表（需包含资产负债表、利润表、现金流量表等内容）；
④业绩合同扫描件；

⑤社会信誉自查声明（格式自拟、加盖公章）；

⑥中国执行信息公开网截图（体现截图日期）；

十七、设备明细配置
	序号
	设备名称
	品牌产地
	规格或型号
	单位
	参数及配置

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


十八、其他资料
其他资料

磋商文件要求的其他资料或者供应商认为需要加以说明的其他内容。
投标保证金缴纳承诺函

致：                   公司

我单位参加了贵方组织的                     (项目名称)投标，递交了形式为电汇的投标保证金         元，在此我公司承诺如下：

1. 如果我单位在参与投标过程中出现申标、围标、中标后不签订合同、实际产品参数与投标文件存在差异等违规情况，贵司可以没收我单位投标保证金。

2. 投标结束后，我单位投标保证金请按下表账户信息退还。

	投标人(收款单位)户名
	

	投标人地址
	

	开户银行
	

	账   号
	

	联 系 人
	
	联系电话
	


投标人名称(盖章):                               

投标人授权代表(签字):                            

说明：1.如因上述账户信息有误或账户变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。
2. 如投标人未及时收到退回款项，请与招标人联系。

注：1.此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览表及投标保证金单独封装的信封中。

2.未提供此承诺书的投标将被拒绝。

3.未提供此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行承担。
             玲珑集团有限公司监督举报平台

1.举报方式及途径

1.1.举报邮箱：jiwei@linglong.cn
1.2.举报APP：
1.3.监察办公室举报电话：18705356017、0535-3600296。
1.4.举报信箱：举报信箱设在各单位，由纪委和监察办专人定期开锁处理；
1.5.书面邮寄：地址山东省烟台招远市金龙路777号 监察办公室收 电话0535-3600296 

2.检举分匿名检举与署名检举，举报人不论采取何种署名形式，应可以让监察办能与之取得联系，便于确认线索，给予奖励。
3.举报人可以书面、电子邮箱、当面、电话、短信等形式向监察办公室举报。
4.举报人在提供举报过程中请包含以下信息，即举报人知道的信息：详细描述事件（含事件、地点、人物或其他可识别的信息）、知晓方式，相关人员或事件参考。
